Leistungsverzeichnis

Fensterbänke, Heizkörperplatten und Konsolen aus Naturstein

Bauvorhaben:		_________________________________________________

Bauherr:		_________________________________________________
			Name
			_________________________________________________
			Straße
			_________________________________________________
			PLZ / Ort
			_________________________________________________
			Tel. / Fax.

Planer:			_________________________________________________
			Name
			_________________________________________________
			Straße
			_________________________________________________
			PLZ / Ort
			_________________________________________________
			Tel. / Fax.

Bauleiter:		_________________________________________________
			Name
			_________________________________________________
			Straße
			_________________________________________________
			PLZ / Ort
			_________________________________________________
			Tel. / Fax.

Baubereich:		_________________________________________________

Maßgebende Zeichnungen: ____________________________________________

Steinart: Handelsname, Farbe: _________________________________________

Angebotsabgabe bis 	_________________________________________________

Voraussichtlicher Baubeginn:				___________________

Geplante Fertigstellung des Gewerkes:			___________________

Allgemeine Grundlagen dieses Vertrages sind:

1.	Die nachstehende Leistungsbeschreibung

2.	VOB Teil B “Allg. Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen”

3.	VOB Teil C “Techn. Vorschriften für Bauleistungen”

4.	Die neueste Fassung aller im Vertrag genannten DIN-Normen 

5.	Die nachstehenden besonderen Vertragsbedingungen und Bemerkungen:

- Ein entsprechender, mit LKW befahrbarer, Lagerplatz für die Materialien wird zur  
Verfügung gestellt.
- Der Auftragnehmer hat die Durchführung der Arbeiten mit der Bauleitung so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.
- Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit. Bei Bedarf hat er Leistungen, die sich aus der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben mit einzukalkulieren, auch wenn diese nicht ausdrücklich erwähnt sind (soweit es sich nicht um Nebenleistungen gemäß VOB handelt).

	Besondere Bedingungen:

	____________________________________________________________________

	____________________________________________________________________

	____________________________________________________________________

	____________________________________________________________________

	____________________________________________________________________

									

Zur Ausführung kommt nachfolgender Naturstein: ______________________________________

Zu beziehen bei:

Fa. Johann & Backes
Schiefer + Natursteine aus aller Welt
55626 Bundenbach
Tel.:  06544 / 99 88 - 0, Fax 9988 - 50
E-Mail: info@naturschiefer.de
Internet: www.naturschiefer.de

und im Fachhandel

Sichtflächen:	___________________________________________________________________
( Auswahl nach ATV DIN 18332, 0.2.3, z.B. spaltrauh, geschliffen, etc. )

Angaben zur Ausführung ( Abschnitte 0.2 und 0.3 der VOB DIN 18299 und 18332 )
Besondere Erschwernisse oder Erleichterungen mit Auswirkung auf die Preisbildung:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Einbauhöhe über Fußboden		________________________________ cm
-	nicht begehbar –

Alternativ: Bemessung für:
Maximal zu erwartende Flächenlast: ________________________________ N/ mm²
Maximal zu erwartende Eimzellast:  _________________________________ kN

Dicke des Verlegemörtels:

Regelfall:		2 cm
Wischleisten:		1 cm

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einzel-Preis €	Gesamtpreis €	

1	
Versetz- und Abrechnungspläne erstellen, einschl. Bauaufmaß und evtl. Plattenmessung. Technische Einzelheiten u. Arbeitsabläufe mit der Auftraggeberseite  und mit den Nachbargewerken abstimmen, Fugenbild und Anschlußdetails nach 
Vorgabe der Auftraggeberseite.
Der Bauleitung sind von den genehmigten Ausführungsplänen ____ Ausführungen zur Ver-
fügung zu stellen.	

Pauschal

	

2	
Fensterbänke/ Heizkörperplatten als Einzelstücke,
bis 25 cm breit, ______ cm dick, Sichtflächen gefast ca. 2 x 2 mm. Putz freistemmen und Putz-
schienen kürzen, soweit erforderlich. Verlegung auf Mörtelstreifen (Traßzement) oder bauseits vorhandene Konsolen; ohne Beiputzarbeiten.
Stücklängen von _______ bis _______ cm

3	
Zulage zu Pos. ______ für mehrteilige Ausführungen, fluchtgerecht verlegt, Vorderkante egalisiert, Stoßfugenkanten  ca. 1 x 1 mm gefast und vertieft verfugt.

4	
Zulage zu Pos. ______ für Platten über 25 cm Breite, je angefangene ______ cm Mehrbreite.

5	
Fensterbänke/ Heizkörperplatten, _______ dick
Als unterschiedliche Einzelstücke.
Länge von __________ cm bis __________ cm
Breite von __________  cm bis __________ cm
Sichtflächen sauber gesägt, Rück- u. Unterseiten
Gesägt, Sichtkanten gefast ca. 2 x 2 mm. Putz freistemmen und Putzschienen kürzen soweit erforderlich. Verlegung auf Mörtelstreifen (Traßzement) oder bauseits vorhandenen Konsolen; ohne Beiputzarbeiten.

6

	
Zulage zu Pos. ______ für mehrteilige Ausführungen, fluchtgerecht verlegt, Vorderkante egalisiert, Stoßfugenkanten  ca. 1 x 1 mm gefast und vertieft verfugt.

7	
Zulage zu Pos. ______ für dickere Platten, je angefangene ______ cm Mehrdicke.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einzel-Preis €	Gesamtpreis €	

Übertrag:

8
	
Zulage zu Pos. ______ für angeklebte Blendplatte nach :
Zeichnung _______________________________
Querschnitt ______________________________
Abrechnungslänge mind. 0,50 m/ St.			

9	
Zulage zu Pos. ______ für zweite Längskante als Sichtfläche bearbeitet, bis ca.2 x 2 mm abgefast.

10	
Sichtköpfe ______ cm breit, rechtwinklig, Kanten bis ca. 2 x 2 mm abfasen und als schmale Sichtfläche bearbeiten.

11	
Sichtköpfe bis 5 cm tief, rechtwinklig, Kanten bis ca. 2 x 2 mm abfasen und als schmale Sichtfläche bearbeiten.

12	
Sichtköpfe ______ cm breit, schräg, Kanten bis 
ca. 2 x 2 mm abfasen und als schmale Sichtfläche bearbeiten.
Zeichnung _______________________________

13	
Sichtköpfe gerundet, Radius ______ cm,Kanten bis ca. 2 x 2 mm abfasen und als schmale Sichtfläche bearbeiten.
Zeichnung _______________________________

14	
Zulage zu Pos. ______ für profilierte Sichtkanten
nach Zeichnung __________________________
Abrechnungslänge mind. 0,50 m/ St.

15	
Fensterbänke entlang des Fensterrahmens mit Falz versehen, gefräst ca. 2 x 1 cm

16
	
Schrägschnitte an schiefwinkligen Platten:
Abrechnungslänge mind. 0,50 m/ St.

17	
Fensterbänke entlang des Fensterrahmens mit Kondenswasserrinne versehen, gefräst ca. 4 cm breit, ca. 5 cm vor seitlicher Wand ausgerundet endend.

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einzel-Preis €	Gesamtpreis €	

Übertrag:

18	
Eck – Ausklinkungen 
Bis _______________ x _______________ cm
Innenfläche roh bzw. gesägt

19	
Ausschnitte: dreiseitig oder halbkreisförmig
__________ x __________ x __________ cm,
Innenfläche roh bzw. gesägt

20	
Durchbohrungen über Heizkörpern, D= ______ cm
Innenfläche der Bohrung roh.

21	
Luftschlitze über Heizkörpern,
Maße ______ x _______, Enden auslaufend
Innenfläche roh bzw. gesägt.

22	
Rechteckige Aussparung über Heizkörpern für vorh. Gitterroste, Maße ______ x ______ cm
Innenflächen roh bzw. gesägt.

23	
Winkelkonsolen, verzinkt:
Zeichnung _____________________________
Maße        __________ x __________ cm
An tragfähiger Brüstung andübeln/ einmörteln

24	
Heizkörperreiter mit verzinktem Schieber, nicht
verstellbar (Klemmkonsole)
Zeichnung _____________________________
Maße        __________ x __________ cm
Typ/ Fabrikat ___________________________

25	
Heizkörperreiter als Schraubkonsolen, verzinkt 
bis ___________ verstellbar
Zeichnung _____________________________
Maße        __________ x __________ cm
Typ/ Fabrikat ___________________________

26	
Zulage zu Pos. ______ für Maßnahmen zur Aufnahme zusätzlicher Lasten, z.B. Sitzbänke oder Notausstiege.
Art der Maßnahme: ________________________
________________________________________

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einzel-Preis €	Gesamtpreis €	

Übertrag:

27	
Wischleisten, putzbündiger Einbau,
Querschnitt __________ x __________ cm
Stücklängen __________ x __________ cm
Sichtflächen geschliffen/ poliert, Putz freistemmen
und Putzschienen kürzen soweit erforderlich, aber
ohne Beiputzarbeiten.

28	
Wischleisten, auf Putz geklebt und mit Mörtel beigefugt,
Querschnitt __________ x __________ cm
Stücklängen __________ x __________ cm
Sichtflächen geschliffen/ poliert, Sichtkanten gefast
ca. 1 x 1 mm.

29	
Anschluß- u. Stoßfugen bis ______ mm breit mit nicht fleckendem Kunststoff schließen, glätten.
Produkt ________________________________
Abrechnungslänge mind. 0,50 m/ St.

30	
Besondere Reinigungs- und Pflegebehandlung (Einpflege) mittels Steinpflegemittel. 
Mit Vlies- bzw. Lammfellscheiben nachbehandelt

31	
Besonderer Schutz zur Vermeidung von Schäden durch den Baubetrieb und durch vorzeitige Benutzung. Bestehend aus _________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Einschließlich Beseitigung nach ______ Wochen, aufgrund besonderer Anforderung (zwichenzeitl. 
Reparaturen und/ oder Ergänzungen auf Nachweis)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einzel-Preis €	Gesamtpreis €	

Übertrag:

	
Angebotssumme Netto

	
Gesetzl. MWSt.

Angebotssumme Brutto			

__________________________________________
Ort + Datum

											

___________________________________________
Unterschrift + Stempel des Bieters

Hinweis für die ausschreibende Stelle:

Alle Angaben im Leistungsverzeichnis müssen objektbezogen überprüft und eventuell angepasst werden. 

Die o.g. Ausführungen wurden nach Erfahrungswerten erstellt und sind als Empfehlungen ohne rechtliche Verbindlichkeit anzusehen.